

**1、产品应用**

**HL-8KS微型离心机**

HL-8KS微型离心机外观新颖独特，灵巧多用，配备多种离心转子和多种试管套，适用于2.0ml、1.5ml离心管和8x4x0.2ml PCR管，广泛应用于化工、制药、食品等行业。



**2、产品特点**

1. 便捷高效的多种转子，兼容2.0ml 、1.5ml多种离心管；
2. 采用高频宽电压电源技术，输入电压范围100~240V，保证运行；
3. 独特的转子卡扣设计，方便转子更换；
4. 较低噪声，运行平稳，采用直流电机经久耐用，安全可靠；
5. 人性化设计，半自动开盖功能，开盖时间自动停止时间3秒内；
6. 全透明球形上盖，多转子配备，在追求创意和简洁中达到最佳效果，为科研而理性的实验室产品注入人性色彩。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HL-8KS** |
| **货号** | **1010011001** |
| **转速** | **8000 rpm** |
| **相对离心力** | **3700 xg** |
| **开盖** | **半自动** |
| **开盖制度保护** | **双制动保险** |
| **加速时间** | **5秒内达到额定转速的90%** |
| **减少时间** | **开盖3秒内** |
| **转子** | **8\*1.5/2ml 角转子** |
| **8\*4\*0.2mlPCR管** |
| **8\*0.5/0.4/0.2ml适配器** |
| **运行时间** | **连续或定时1~99min** |
| **电机** | **直流电机** |
| **输入电源** | **AC100~240V /50/60HZ** |
| **电压DC** | **24V** |
| **功率** | **13W** |
| **噪音** | **≤45dB** |
| **外形尺寸** | **175\*135\*120mm** |
| 包装尺寸 | 240\*190\*196mm |
| 净重 | 1.6kg |
| 毛重 | 2.1kg |

**4、附件展示**

角转子 PCR转子 角转子适配器

**5、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 离心机主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 转子（8\*1.5/2ml） | 1套 |
| 转子（4\*8\*0.2mlpcr 管） | 1套 |
| 0.5/0.4/0.2ml 容器适配器 | 各1套 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |