**1、产品应用**

**2XZ-0.5旋片式真空泵**

旋片式真空泵是用来对密封容器的抽除气体的基本设备。它可单独使用，也可用于增压泵，扩散泵、分子泵的前级泵、维持泵、钛泵的预抽泵用，可用于真空干燥、冷冻干燥、真空脱气、真空包装、真空吸附、真空成形、镀膜、食品包装、印刷、溅射、真空铸造、仪器、仪表配套、冰箱、空调流水线和实验室等真空作业以及配套使用。

**2、产品特点**

1. 由于彻底的低噪音设计和精密的加工，从而达到了低噪音化。
2. 配制特殊设计气镇阀，防止泵油混水，延长泵油的使用时间。
3. 采用同类产品设计、体积小，重量轻、噪音低、启动方便。
4. 配真空干燥箱、冻干机、印刷机械。
5. 可配小口径转接头、KF接口、法兰接口。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | 2XZ-0.5 |
| 货号 | [1014001001](javascript:void(0)) |
| 抽气速率 | 1.8（0.5）m3/h(L/S） |
| 极限压力（分压力） | ≤6×10-2 pa |
| 极限压力（全压力） | ≤1.33 pa |
| 转速r/min（50/60HZ） | 1400/1700 |
| 电机功率 | 0.18kw |
| 电源电压 | 220V |
| 进气口口径 | φ20mm |
| 噪音 | 62dBA |
| 容油量 | 0.6L |
| 外形尺寸 | 440×130×250mm |
| 包装尺寸 | 538×215×360mm |
| 净重 | 16kg |
| 毛重 | 17kg |

1. **装箱清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 规格 | 数 量 |
| 1 | 主 机 | 真空泵 |  | 2XZ-0.5 |
| 1 |
| 2 | 配件 | 68号泵油 | 1L | 1 |
| 3 | 文 件 | 使用说明书 |  | 1 |
| 检验合格证 |  | 1 |
| 质量保修单 |  | 1 |