****

**HG-30F隔膜泵**

**1、产品应用**

隔膜真空泵是可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。可用作溶剂过滤装置的真空源，可配旋转蒸发仪，还有兼具真空泵和压缩机两种功能的泵，大大降低您的实验室采购成本。

**2、产品特点**

* 真空稳定，压力可调
* 体积小，重量轻
* 使用方便，无油，干净无污染
* 可持久稳定地工作，可连续24小时运作
* 维修和保养简单，可自行操作
* 泵腔体采用耐腐材料，可耐强化学腐蚀
* PTFE复合的膜片耐磨耐腐蚀
* 可抽取任何腐蚀性气体

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HG-30F |
| 货号 | [1012007001](javascript:void(0)) |
| 抽气速度(L/min) | 30 |
| 极限压力(Mpa) | ＞0.08（800mbar） |
| 正压力（psi） | 0 |
| 级数 | 1 |
| 电机功率（W） | 160 |
| 膜片材质 | PTFE进口防腐橡胶 |
| 噪音(db) | ＜50 |
| 外形尺寸(mm) | 250\*135\*210 |
| 包装尺寸(mm) | 330\*230\*330 |
| 净重(kg) | 7.5 |
| 毛重(kg) | 8.3 |

**4、装箱清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 真空压力表（-0.1Mpa） | 1块 |
| 4 | 连接胶管（Φ7mm\*Φ12mm\*Φ800mm） | 1根 |
| 5 | 消音器 | 一块 |
| 6 | 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |