****

**HG-30L隔膜泵**

**1、产品应用**

隔膜真空泵是可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。可用作溶剂过滤装置的真空源，可配旋转蒸发仪，还有兼具真空泵和压缩机两种功能的泵，大大降低您的实验室采购成本。

**2、产品特点**

* 真空稳定，压力可调
* 体积小，重量轻
* 使用方便，无油，干净无污染
* 可持久稳定地工作，可连续24小时运作
* 维修和保养简单，可自行操作
* 泵腔体采用耐腐材料，可耐强化学腐蚀
* PTFE复合的膜片耐磨耐腐蚀
* 可抽取任何腐蚀性气体

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HG-30L |
| 货号 | 1012004001 |
| 抽气速度(L/min) | 30 |
| 极限压力(Mpa) | ＞0.085（850mbar） |
| 正压力（psi） | 40 |
| 级数 | 1 |
| 电机功率（W） | 180 |
| 膜片材质  | PTFE进口耐腐橡胶 |
| 噪音(db)  | ＜50 |
| 外形尺寸(mm)  | 250\*135\*210 |
| 包装尺寸(mm)  | 305\*200\*345 |
| 净重(kg)  | 8 |
| 毛重(kg)  | 8.5 |

**4、装箱清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 真空压力表（-0.1Mpa） | 2块 |
| 4 | 连接胶管（Φ7mm\*Φ12mm\*Φ800mm） | 1根 |
| 5 | 消音器 | 一块 |
| 6 | 说明书&合格证&保修卡 | 1份 |