

**1、产品应用**

**HMS-10数显磁力搅拌器**

数显磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或者固液混合物。利用了磁场和漩涡的原理将液体放入容器中后，将搅拌子同时放入液体，当底座产生磁场后，带动搅拌子成圆周循环运动从而达到搅拌液体的目的。

**2、产品特点**

1. 无级调速，搅拌均匀 ,省时省力,轻松搞定；
2. 安全保护装置，保险装置，短路保护；
3. 直流无刷电机，强劲动力，大扭矩，大处理量；
4. 旋钮式操作方式，方便快捷；
5. 选用316不锈钢外壳防海水腐蚀材质；
6. LCD显示，可以进行转速和时间设置。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | HMS-10 |
| 货号 | 1002037001 |
| 最大搅拌容量L | 10 |
| 搅拌转速r/min | 200-1800r/min |
| 步进r/min | ±10 |
| 电源V | 100~240 |
| 频率HZ | 50~60 |
| 定时范围 | 0-99h |
| 转速显示 | LCD |
| 调节方式 | 旋钮 |
| 电机类型 | 无刷电机 |
| 电机功率W | 10 |
| 外壳材质 | 不锈钢 |
| 台面尺寸mm | 200\*198mm |
| 工作台材质 | 不锈钢 |
| 允许环境温度℃ | 5~35 |
| 允许环境湿度% | 80 |
| 仪器尺寸mm | 275\*197\*80 |
| 包装尺寸mm | 320\*275\*180 |
| 净重kg | 1.9 |
| 毛重kg | 2.5 |

1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 搅拌子（B型10\*50带轴环搅拌子） | 1个 |
| 保险丝 | 1个 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |