

**HT-X100旋转混匀仪**

**1、产品应用**

旋转混匀仪采用直流电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用试管，进行混匀。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

**2、产品特点**


1. LCD实时显示定时时间及转速值；
2. 旋钮操作模式，简单易用；
3. 1min-9999min范围内任意设定时间，运行结束后自动发出提示音；
4. 多种托盘可选，用途广泛；
5. 直流电机驱动，速度精确、免保养。


**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | HT-X100 |
| 产品货号 | 1001008002 |
| 转速rpm | 5-200 |
| 转速显示 | LCD |
| 时间设置min | 1-9999 |
| 旋转倒计时设置s | 1-300 |
| 最大载重 | 6kg |
| 输入功率 | 25w |
| 电源 | AC100~240v 50/60HZ |
| 允许环境温度℃ | 5~40 |
| 允许环境湿度% | 80% |
| 电机保护 | 显示故障，自动停止 |
| 安全保护 | 显示故障，自动停止 |
| 仪器尺寸mm | 485\*200\*220 |
| 包装尺寸mm | 565\*280\*300 |
| 净重kg | 7.0 |
| 毛重kg | 9.0 |

1. **可选配件**

|  |  |
| --- | --- |
| 托盘型号 | 托盘容量 |
| X100--01 | 双面可垂直安装44个1.5ml或2.0ml离心管 |
| X100--02 | 双面可水平安装40个1.5ml或2.0ml离心管 |
| X100--03 | 双面可垂直安装32个5ml离心管 |
| X100--04 | 双面可水平安装40个5ml离心管 |
| X100--05 | 双面可垂直安装12个10ml或15ml离心管 |
| X100--06 | 双面可水平安装16个10ml或15ml离心管 |
| X100--07 | 双面可垂直安装12个50ml离心管 |
| X100--08 | 双面可水平安装16个50ml离心管 |





1. **装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 托盘 | 1个（标配07托盘） |
| 电源线 | 1根 |
| 合格证（含保修卡） | 1份 |
| 说明书 | 1份 |