****

**1、产品应用**

**HT-W330G 轨道摇床**

轨道摇床采用直流无刷电机和微电脑控制技术，功能多样，适用于不同领域的多种混匀工作，广泛应用于各种电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色、脱色时的振荡晃动，硝酸银染色的固定、染色、显影等。

**2、产品特点**

● 周转平稳噪音小，耐磨损；
● 外形结构紧凑简洁且占地面积小；

● 宽电压设计，满足不同地域需求；
● 转速连续可调，最高可达500rpm；

● 不同类型的夹具可供选择，满足不同的实验需求；

● 0~99h59min范围内任意设定时间，时间控制器可自动报警，实现无人操作；
● 标配中含主机，其他配件可另行选购。

**3、技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HT-W330G** |
| **货号** | **1024013001** |
| **振荡方式** | **往复** |
| **温度设定** | **RT+5～75℃** |
| **温度分辨率** | **0.1℃** |
| **功率** | **35W/185W** |
| **振幅** | **4MM** |
| **最大载重量** | **7.5KG** |
| **电机类型** | **直流无刷电机** |
| **电机输入功率** | **35W** |
| **电机输出功率** | **25W** |
| **速度范围** | **60~500rpm** |
| **速度显示** | **LCD** |
| **定时功能** | **有** |
| **时间设置范围** | **0~99小时59分** |
| **电源** | **100~240V,50/60Hz** |
| **允许环境温度/湿度** | **5~40℃, 80%** |
| **仪器尺寸mm** | **330\*370\*130** |
| **包装尺寸mm** | **420\*390\*192** |
| **净量kg** | **7KG** |
| **重量kg** | **8.5KG** |
| **外壳防护等级** | **IP21** |

**4、可选配件（除脱色摇床外，其他摇床均可选配以下配件）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **托盘名称** | **配件参数** | **备注** |
| **通用托盘** | **210\*282mm** | **可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶** |
| **可调托盘** | **210\*282mm** | **放4个500ml烧杯** |
| **弹簧托盘** | **210\*282mm** | **可放6个200毫升锥形瓶** |
| **固定托盘** | **210\*282mm** | **可放多个培养皿或螺口细胞培养瓶/歪脖子瓶** |
| **烧瓶夹托盘** | **1）6\*250ml****2）8\*100ml**1. **8\*50ml**
2. **8\*25ml**
 | 1. **可放6个250ml锥形瓶**
2. **可放8个100ml锥形瓶**
3. **可放8个50ml锥形瓶**
4. **可放8个25ml锥形瓶**
 |
| **非标定制托盘** | **210\*282mm** | **可根据客户需求定制** |

**5、装箱清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **主机** | **1台** |
| **电源线** | **1根** |
| **合格证（含保修卡）** | **1份** |
| **说明书** | **1份** |