

**1、产品应用**

**HR-1100JFS方管型（变频调速）分散机**

集灵巧、方便于一身。选用变频电机，运行更稳定，噪音小。轻松满足多种高要求分散、搅拌的实验要求。

**2、产品特点**

● 选用变频电机、运行稳定，噪音小，可长时间运转，设计安全可靠。

● 分散盘采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

● 分散盘采用内六角螺丝与分散轴连接，拆装简便灵活。

● 变频无极调速，无刷电机，免维护，无火花 ,无粉尘，安全性能更高，普通支架，手动链条升降。

1. **技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **HR-1100JFS** |
| **货号** | **1030017001** |
| **电机类型** | **无刷电机** |
| **支架类型** | **方管大支架** |
| **电压** | **220V** |
| **建议处理量** | **30L** |
| **功率** | **1100W** |
| **转速** | **0-8000r/min** |
| **粘度** | **20000cp** |
| **升降方式** | **链条升降** |
| **升降行程** | **400mm** |
| **底部长宽尺寸** | **410\*400mm** |
| **主轴长** | **360mm** |
| **主轴直径** | **20mm** |
| **主轴离支架距离** | **170mm** |
| **分散盘离地** | **30mm** |
| **外形尺寸** | **550\*530\*1250mm** |
| **包装尺寸** | **790\*660\*1180mm** |
| **毛重** | **70kg** |

**4、配件**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| **分散盘** | **10CM** |
| **主机** | **1台** |
| **抱夹** | **2个** |
| **内六角扳手** | **1个** |
| **说明书** | **1份** |
| **合格证&保修卡** | **1份** |